

# ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ/ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Ημερ.:………….

Κύριοι,

Παρακαλώ όπως μου δοθεί άδεια για να κλείσω / χρησιμοποιήσω μέρος από το δημόσιο δρόμο/πεζοδρόμιο για τους πιο κάτω σκοπούς **(ακριβής περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας σε δρόμο ή πεζοδρόμιο)**:

* Κλείσιμο μέρους/ολόκληρης της λεωφόρου/οδού/πεζοδρομίου

………………………………………………………………………………..………………., από τις ……… (ώρα) μέχρι και τις ……..(ώρα) στις …………. (ημερομηνία), για

…………………………………………………………………………………………………

… (σκοπό & περιγραφή εργασίας).

* **Επισυνάπτεται σχέδιο κυκλοφοριακής διαχείρισης** σε μορφή οδικού χάρτη/δορυφορικής αποτύπωσης.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ……………………… | …..…………………… | ..…..………………… |
| Όνομα Αιτητή | Τηλέφωνο Aιτητή | Υπογραφή Αιτητή |

Προς: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Για τις παρατηρήσεις σας παρακαλώ

……………………………… ....….…………… Δημοτικός Μηχανικός Ημερομηνία

**Παρατηρήσεις Αστυνομίας**

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Υπογραφή …………………………… Ημερομηνία:…………………

# Παρατηρήσεις Δημοτικού Μηχανικού

* Η αίτηση σας εγκρίνεται νοουμένου ότι **(να επιλεχθεί ότι εφαρμόζεται)**:
	+ Θα εφαρμοστεί το τυπικό σχέδιο του Τμήματος Δημοσίων Έργων, με χρήση μεγάλου φωτεινού βέλους που αφορά την προσωρινή σήμανση των χώρων εργασίας σε δρόμο ή/και πεζοδρόμιο, καθώς και τα συνημμένα

σχέδια/σχεδιαγράμματα και σχέδια κυκλοφοριακής διαχείρισης που ετοίμασε ο αιτητής.

* + Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διακίνηση πεζών, ποδηλατιστών και οχημάτων. Στα πεζοδρόμια/ράμπες να διασφαλιστεί/δημιουργηθεί δίοδος πεζών ελάχιστου πλάτους 1,20μ.
	+ Τα έξοδα για την επιδιόρθωση τυχόν ζημιών σε οδόστρωμα ή/και πεζοδρόμιο, θα βαρύνουν τον αιτητή και θα γίνει παλινόρθωση τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Τοπικής Αρχής.
	+ Θα τηρούνται οι απαιτήσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.
	+ Η ευθύνη για την εφαρμογή/τήρηση/συντήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας/διαχείρισης της τροχαίας έχει ο αιτητής.
	+ Στην περίπτωση χρήσης γερανού αυτός δε θα τροχοδρομήσει στο πεζοδρόμιο και θα τοποθετηθούν υποπόδια 1Χ1m τουλάχιστο, για προστασία του δρόμου ή και του πεζοδρομίου, και σύμφωνα πάντοτε με τις

υποδείξεις του κατασκευαστή του γερανού.

* Η αίτηση σας απορρίπτεται λόγω του ότι………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

………………………….. ……………………

Δημοτικός Μηχανικός Ημερομηνία

Σημειώσεις

1. Προτού συμπληρωθεί το έντυπο παρακαλώ όπως μελετήσετε τους όρους που αναρτήθηκαν στο <http://www.strovolos.org.cy/>.
2. **Απαιτείται** επισύναψη **σχεδίου κυκλοφοριακής διαχείρισης** και οδικός χάρτης/δορυφορική αποτύπωση του επηρεαζόμενου σημείου, με την υποβολή της αίτησης.
3. Σε περίπτωση που **δεν τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα** με βάση τις εγκρίσεις που δίδονται με την παρούσα άδεια, ο παραβάτης θα διώκεται με **εξώδικο πρόστιμο**.